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МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Процедура чрез публична покана за определяне на изпълнител с предмет:

“Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Бетонов възел - 1 бр.”
Критерий за оценка на офертите:  
„Оптимално съотношение качество-цена“

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта “Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително определените показатели.

Показателите, избрани за оценка на офертите и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, са както следва:

В „Методиката за оценка на офертите” от документацията за участие са конкретизирани и точно определени отделните показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както следва:

	Показател - П
(наименование)
	Относително тегло
	Максимално възможен брой точки
	Символно обозначение
( точките по показателя)

	1
	2
	3
	4

	1. Предложена цена – П 1
	30% (0,30)
	10
	Т ц

	2. Време за идентификация на проблем - П 2
	10% (0,10)
	10
	Т в.и.п.

	3. Гаранционен срок - П 3
	20% (0,20)
	10
	Т г.с.

	4. Позициониране на миксерите от 1.0 куб. м. и 0.5 куб. м. и контролната кабина, и свързването им с метална пътека – П 4
	10% (0,10)
	10
	Т п.м.к.

	5. Миксерът от 1.0 куб. м. има два шибъра (врати) на дъното – П 5
	10% (0,10)
	10
	Т м.д.в.

	6. Дозираща система за оцветяване на бетоновата смес – П 6
	10% (0,10)
	10
	Т с.о.б.

	7. Разположение на двата силоза – П 7
	10% (0,10)
	10
	Т р.д.с.



В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения. 
В колона № 2 са посочени относителните тегла на всеки показател като процент от комплексната оценка (до 100 %). 
В колона № 3 е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели). 
В колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта по конкретен показател. 

Указания за определяне на оценката по всеки показател:

Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30. 
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:
                                             С min
            Т ц  = 10   х    -----------------, където:
                                             C n 
· „10” е максималните точки по показателя;
· „C min” е най-ниската предложена цена;
· „C n” е цената на n-я участник.

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:

П 1 =  Т ц   х   0,30, където:

· „0,30” е относителното тегло на показателя.

Показател 2 – “Време за идентификация на проблем”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло - 0,10.
Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е/са с предложени най-добри условия по отношение на показателя. Точките по показателя се изчисляват като сума от точките, посочени в таблицата:
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	Параметър
	Стойност
	Точки

	Време за идентификация на проблем
	По-малко от 2 (два) работни дни 
	10

	
	2 (два) включително работни дни или повече
	1

	Максимално възможни точки по показател „Време за идентификация на проблем” – 
Т в.и.п.
	10



Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула:

П 2 = Т в.и.п.   х   0,10, където:

· „0,10” е относителното тегло на показателя.


3. Показател 3 – “Гаранционен срок ” - Т г.с., с максимален брой точки – 10 и относително тегло - 0,20.
Максималният брой точки получава офертата, която е с предложени най-добри условия по отношение на гаранционния сервиз. Точките по показателя се изчисляват като сума от точките, посочени в таблицата: 

	Параметър
	Стойност
	Точки

	Гаранционен срок
	Над 12 до 16 месеца включително
	3

	
	Над 16 до 20 месеца включително
	6

	
	Над 20 месеца
	10

	Максимално възможен брой точки по Показател 3 – “Гаранционен срок ” - Т г.с. 
	10




Точките по третия показател на n-я участник се получават по следната формула:

П 3 = Т г.с.   х   0,20, където:

· „0,20” е относителното тегло на показателя.

Показател 4 – “Позициониране на миксерите от 1.0 куб. м. и 0.5 куб. м. и контролната кабина, и свързването им с метална пътека”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло - 0,10.
Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е/са с предложени най-добри условия по отношение на показателя. Точките по показателя се изчисляват като сума от точките, посочени в таблицата:

	Параметър
	Стойност
	Точки

	Позициониране на миксерите от 1.0 куб. м. и 0.5 куб. м. и контролната кабина, и свързването им с метална пътека
	Миксерите от 1.0 куб. м. и 0.5 куб. м. са позиционирани над съществуващ релсов път за вагонетка на височина 6.50 м. от готова бетонова площадка, на същото ниво е позиционирана и контролната кабина, и платформите на двата миксера и кабината са свързани с метална пътека за бързо обслужване и контрол.
	10

	
	Миксерите от 1.0 куб. м. и 0.5 куб. м. са позиционирани над съществуващ релсов път за вагонетка на височина по-ниска от 6.50 м. от готова бетонова площадка.
	1

	Максимално възможни точки по показател „Позициониране на миксерите от 1.0 куб. м. и 0.5 куб. м. и контролната кабина, и свързването им с метална пътека” – Т п.м.к.
	10



Точките по четвъртия показател на n-я участник се получават по следната формула:

П 4 = Т п.м.к.   х   0,10, където:

· „0,10” е относителното тегло на показателя.

Показател 5 – “Миксерът от 1.0 куб. м. има два шибъра (врати) на дъното”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло - 0,10.
Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е/са с предложени най-добри условия по отношение на показателя. Точките по показателя се изчисляват като сума от точките, посочени в таблицата:

	Параметър
	Стойност
	Точки

	Миксерът от 1.0 куб. м. има два шибъра (врати) на дъното
	Миксерът от 1.0 куб. м. има два шибъра (врати) на дъното:
- едната за пълнене на движещата се по релсовия път вагонетка (вагонетката зарежда наличните машини с бетон);
- втората завъртяна встрани от релсовия път, за товарене на бетоновоз и отстраняване на материал при почистване (завъртането на отвора встрани ще предпази окабеляването и конструкцията на релсовия път от механични повреди).
	10

	
	Миксерът от 1.0 куб. м. има един шибър (врата) на дъното.
	1

	Максимално възможни точки по показател „Миксерът от 1.0 куб. м. има два шибъра (врати) на дъното” – Т м.д.в.
	10



Точките по петия показател на n-я участник се получават по следната формула:

П 5 = Т м.д.в.   х   0,10, където:

· „0,10” е относителното тегло на показателя.

Показател 6 – “Дозираща система за оцветяване на бетоновата смес”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло - 0,10.
Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е/са с предложени най-добри условия по отношение на показателя. Точките по показателя се изчисляват като сума от точките, посочени в таблицата:

	Параметър
	Стойност
	Точки

	Дозираща система за оцветяване на бетоновата смес
	Налична е опция в управлението и конструкцията на двата миксера за включване на дозираща система за оцветяване на бетоновата смес.
	10

	
	Не е налична опция в управлението и конструкцията на двата миксера за включване на дозираща система за оцветяване на бетоновата смес.
	1

	Максимално възможни точки по показател „Дозираща система за оцветяване на бетоновата смес” – Т с.о.б.
	10



Точките по петия показател на n-я участник се получават по следната формула:

П 6 = Т с.о.б.   х   0,10, където:

· „0,10” е относителното тегло на показателя.

Показател 7 – “Разположение на двата силоза”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло - 0,10.
Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е/са с предложени най-добри условия по отношение на показателя. Точките по показателя се изчисляват като сума от точките, посочени в таблицата:

	Параметър
	Стойност
	Точки

	Разположение на двата силоза
	Двата силоза са повдигнати на стоманена конструкция до нивото на миксерите и са разположени между двата миксера и бункерите за инертен материал за постигане на максимална компактност на съоръжението.
	10

	
	Двата силоза не са повдигнати на стоманена конструкция до нивото на миксерите и не са разположени между двата миксера и бункерите за инертен материал.
	1

	Максимално възможни точки по показател „Разположение на двата силоза” – Т р.д.с.
	10



Точките по петия показател на n-я участник се получават по следната формула:

П 7 = Т р.д.с.   х   0,10, където:

· „0,10” е относителното тегло на показателя.

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата: 

КО = П 1 + П 2 + П 3 + П 4 + П 5 + П 6 + П 7

Максимално възможния брой точки на комплексната оценка е 10 т.

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
Стойностите на всички показатели в КО се вземат до втория знак след десетичната запетая.

1

Договор за финансиране № BG-RRP-3.008-0837-C01 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“, финансиран от Европейския съюз – NextGeneration EU, Национален план за възстановяване и устойчивост, Интелигентна индустрия, Програмата за икономическа трансформация (ПИТ), Процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията “.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU ,Национален план за възстановяване и устойчивост. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Реликс Вибро“АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД на ПИТ.
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