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ДО 
________________________
(Краен получател - наименование)
________________________
(Адрес на крайния получател)

О Ф Е Р Т А

ОТ:________________________________________________________________________
(наименование на кандидата)

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:
“Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Бетонов възел - 1 бр.”

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, 
ЕИК /Булстат: _____________________________, 
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет: 

„Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Бетонов възел - 1 бр.“

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.
Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                                       ще ползваме/няма да ползваме

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до __________________ (посочва се срокът, определен от крайния получател в публичната покана).


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

	Изисквания и условия на
РЕЛИКС ВИБРО АД
	Предложение на кандидата
Марка/модел/производител/технически характеристики
	Забележка

	Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Бетонов възел - 1 бр.

	Бункери за фракция: 4 x 15 м3 = 60 м3 
	 

	Измерваща лента 650 мм x 11 000 мм 
	

	Транспортна лента 
Дистрибуторна лента (в две посоки) 
	 

	
Основно шаси на първия миксер:

	0,5 м3 планетарен миксер 
	

	Бункер за измерване на цимент и аксесоари - капацитет: 300 кг. 
	

	Бункер за измерване на вода, поцинкован, аксесоари – капацитет 150 кг. 
	

	Бункер за измерване на добавки, поцинкован, аксесоари – капацитет 2 бр. х 10 литра, включително 2 помпи 
	

	Контролна кабина с климатик за 2 възела 
	

	Система автоматизация - PLC, PC, Printer&software 
	

	Платформи, стълби и парапети, поцинковани 
	

	Монолитен силоз 100 тона - 2 бр.
	

	Оборудване за силоз - 2 бр.
	

	Шнек (D: 219 мм) - 2 бр.
	

	Сензор влага за миксер - 2 бр.
	

	Система за измерване на поток - 2 бр.
	

	 

	Основно шаси на втория миксер:

	1.0 м3 планетарен миксер 
	

	Бункер за измерване на цимент – капацитет 600 кг. 
	

	Бункер за измерване на вода, поцинкован, аксесоари – капацитет 300 кг. 
	

	Бункер за измерване на добавки, поцинкован, аксесоари – капацитет 2 бр. х 10 литра, вкл. 2 помпи 
	

	Въздушен компресор и аксесоари – капацитет 1013 л/мин, резервоар 500 литра 
	

	Система автоматизация - PLC, PC, Printer&software 
	

	Платформи, стълби и парапети – поцинковани.

	



	
	

	Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):

Минимум 12 месеца.

	
	

	Време за идентификация на проблем: 

Кандидатите следва да представят в своето техническо предложение информация за времето за идентификация на проблем, считано от момента на подаване на сигнал от страна на Възложителя.
Времето за идентифициране на проблем следва да бъде посочено в работни дни.

	
	

	Позициониране на миксерите от 1.0 куб. м. и 0.5 куб. м. и контролната кабина, и свързването им с метална пътека: 

Кандидатите следва да представят в своето техническо предложение информация дали миксерите от 1.0 куб. м. и 0.5 куб. м. ще бъдат позиционирани над съществуващ релсов път за вагонетка на височина 6.50 м. от готова бетонова площадка, дали на същото ниво ще бъде позиционирана и контролната кабина, и дали платформите на двата миксера и кабината ще бъдат свързани с метална пътека за бързо обслужване и контрол.

	
	

	Миксерът от 1.0 куб. м. има два шибъра (врати) на дъното: 

Кандидатите следва да представят в своето техническо предложение информация дали миксерът от 1.0 куб. м. ще бъде с два шибъра (врати) на дъното:
- едната за пълнене на движещата се по релсовия път вагонетка (вагонетката зарежда наличните машини с бетон);
- втората завъртяна встрани от релсовия път, за товарене на бетоновоз и отстраняване на материал при почистване (завъртането на отвора встрани ще предпази окабеляването и конструкцията на релсовия път от механични повреди).

	
	

	Дозираща система за оцветяване на бетоновата смес: 

Кандидатите следва да представят в своето техническо предложение информация дали е налична опция в управлението и конструкцията на двата миксера за включване на дозираща система за оцветяване на бетоновата смес.

	
	

	Разположение на двата силоза: 

Кандидатите следва да представят в своето техническо предложение информация дали двата силоза ще бъдат повдигнати на стоманена конструкция до нивото на миксерите и дали ще бъдат разположени между двата миксера и бункерите за инертен материал за постигане на максимална компактност на съоръжението.

	
	

	Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): 

Техническа документация и ръководство за експлоатация на английски  език и български език.

	
	

	Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).

Неприложимо.

	
	

	Изисквания за обучение на персонала на крайния получател за експлоатация:

Кандидатът да осигури обучение за работа с оборудването за своя сметка.

	
	

	Подпомагащи дейности и условия от крайния получател (ако е приложимо). 

В случай че е необходимо присъствие на техници, представители на производителя, всички разходи за тях (транспорт, настаняване, храна, заплати и др., ако е приложимо) са за сметка на Кандидата до приключване на монтажа и въвеждането в експлоатация на Бетоновия възел.

	
	

	Други: Неприложимо.

	
	



При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:
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 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

	№
	Описание на доставките/услугите/
дейностите/ строителството
	К-во /бр./
	Единична цена в лева
(с изключение на процедурите с предмет услуги)
	Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)

	1
	Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Бетонов възел - 1 бр.
	1
	
	



За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена[footnoteRef:1] на нашата оферта възлиза на: [1:  Не се посочва при извършване на периодични доставки.] 


Цифром:__________________ Словом:__________________________________
(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)

Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).


ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: ________________________________
( описва се)

При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;
2. Декларация по чл. 16, ал. 1, т. 1 от Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г.;
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
6. Документи по т. 1, 2, 3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от крайния получател в документацията за участие.




ДАТА: _____________ г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________
___________________________________________
(име и фамилия)
___________________________________________
(длъжност на представляващия кандидата)

Договор за финансиране № BG-RRP-3.008-0837-C01 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“, финансиран от Европейския съюз – NextGeneration EU, Национален план за възстановяване и устойчивост, Интелигентна индустрия, Програмата за икономическа трансформация (ПИТ), Процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU ,Национален план за възстановяване и устойчивост. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Реликс Вибро“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД на ПИТ.



Договор за финансиране № BG-RRP-3.008-0837-C01 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“, финансиран от Европейския съюз – NextGeneration EU, Национален план за възстановяване и устойчивост, Интелигентна индустрия, Програмата за икономическа трансформация (ПИТ), Процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU ,Национален план за възстановяване и устойчивост. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Реликс Вибро“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД на ПИТ.
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