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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


1. Предмет на процедура за избор на изпълнител с публична покана на основание ПМС № 80/2022 г.

Доставката, предмет на възлагане в настоящата процедура за избор на изпълнител, е предвидена в рамките на изпълнение на договор за финансиране № BG-RRP-3.008-0837-C01 “Подкрепа за прехода към кръгова икономика”, по Програмата за икономическа трансформация (ПИТ) към Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), процедура чрез подбор BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“.

Краен получател - „Реликс Вибро“ АД.

Обект на настоящата процедура е:
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Бетонов възел - 1 бр.“

Предмет на възлагане на настоящата процедура е:
„Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Бетонов възел - 1 бр.“

Описание: Дейността ще бъде изпълнена чрез външно възлагане, като ще бъдат спазени правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели съгласно Постановление № 80 от 9 май 2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост (ПМС № 80/2022 г.) и изискванията на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях, както и всякакви други инструкциии и указания, предоставени от Структурата за наблюдение и докладване (СНД) на ПИТ. При провеждане на процедурата за избор на изпълнител, крайният получател ще спазва принципите на свободна конкуренция, равнопоставеност, недопускане на дискриминация, пропорционалност и публичност. При сключен договор с изпълнител ще бъдат изпълнени предвидените доставки и всички съпътстващи предварителни и последващи дейности, свързани с тяхната употреба.

2. Кратка информация за процедурата

Предметът на процедурата е разписан в договор за финансиране № BG-RRP-3.008-0837-C01 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“ по ПИТ към Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура чрез подбор BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“.

3. Цели

Общата цел на проекта e: 
Първоначалната инвестиция по предложението има за основна обща цел увеличаване на капацитета на съществуващия стопански обект - производствена база на "Реликс Вибро" АД в с. Студена (общ. Перник), което ще даде възможност за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността му.
От една страна, това ще допринесе за постигане на трансформиране на производствените процеси в предприятието чрез преминаване към кръгови модели за повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове. От друга страна ще спомогне и за утвърждаването и развитието на предприятието на пазара, с оглед развитие на потенциала му за устойчив растеж.
Допълнително, инвестициите по процедурата ще са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда.

Специфичните цели на настоящия проект са:
Специфичните цели са чрез изпълнението на дейността, в рамките на проекта, чрез закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на предвидения актив (нов бетонов възел - 1 бр.), да се постигне:
- внедряване на кръгови решения за намаляване на ресурсния отпечатък чрез прилагане на технологии за намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността и намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт), с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността;
- ограничаване употребата на пластмасови изделия - намаляване употребата на пластмаса;
- удължаване на жизнения цикъл на продуктите и други методи, осигуряващи създаването на стойност въз основа на кръгови модели за производство и потребление;
- увеличаване на конкурентоспособността на предприятието и развитие на потенциала му за устойчив растеж;
- увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително възможностите за оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.
При изпълнението на инвестицията ще се съблюдават съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
Проектът ще съответства с хоризонталните принципи на ЕС за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички.

4. Резултати

С въвеждането в експлоатация на новия Бетонов възел предприятието ще трансформира производствените си процеси чрез преминаване към кръгови модели за повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове. Изпълнението на проекта ще доведе до увеличаване на производствения капацитет на съществуващия стопански обект – производствена база на „Реликс Вибро“ АД в с. Студена (общ. Перник), а от там и до нарастване на обема на произведената продукция, подобряване на нейното качество и нарастване на оборота при запазен асортимент, чрез придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели. Инвестицията ще допринесе за увеличаване на конкурентоспособността на предприятието и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство. Проектът ще съблюдава законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда, както и изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход в дейността на дружеството. Ще спазва принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички. Като пряк резултат ще се осигури устойчиво развитие, увеличаване на икономическия потенциал на предприятието и привличане на нови клиенти с цел по-успешно присъствие на националните и международните пазари.





5. Техническо задание за Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация  на производствено оборудване „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Бетонов възел - 1 бр.“ в „Реликс Вибро“ АД:

	Изисквания и условия на „Реликс Вибро“ АД:

		Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Бетонов възел - 1 бр.

		Бункери за фракция: 4 x 15 м3 = 60 м3
	

	Измерваща лента 650 мм x 11 000 мм
	

	Транспортна лента
Дистрибуторна лента (в две посоки)
	


	
Основно шаси на първия миксер:

	0,5 м3 планетарен миксер
	

	Бункер за измерване на цимент и аксесоари - капацитет: 300 кг.
	

	Бункер за измерване на вода, поцинкован, аксесоари – капацитет 150 кг.
	

	Бункер за измерване на добавки, поцинкован, аксесоари – капацитет 2 бр. х 10 литра, включително 2 помпи
	

	Контролна кабина с климатик за 2 възела
	

	Система автоматизация - PLC, PC, Printer&software
	

	Платформи, стълби и парапети, поцинковани
	

	Монолитен силоз 100 тона - 2 бр
	

	Оборудване за силоз - 2 бр
	

	Шнек (D: 219 мм) - 2 бр	
	

	Сензор влага за миксер - 2 бр
	

	Система за измерване на поток - 2 бр
	

	

	Основно шаси на втория миксер:

	1.0 м3 планетарен миксер
	

	Бункер за измерване на цимент – капацитет 600 кг.
	

	Бункер за измерване на вода, поцинкован, аксесоари – капацитет 300 кг.
	

	Бункер за измерване на добавки, поцинкован, аксесоари – капацитет 2 бр. х 10 литра, вкл. 2 помпи
	

	Въздушен компресор и аксесоари – капацитет 1013 л/мин, резервоар 500 литра
	

	Система автоматизация - PLC, PC, Printer&software
	

	Платформи, стълби и парапети – поцинковани
	







	Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):
Минимум 12 месеца.

	Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо): 
Техническа документация и ръководство за експлоатация на английски  език и български език.

	Изисквания за обучение на персонала на крайния получател за експлоатация:
Кандидатът да осигури обучение за работа с оборудването за своя сметка.

	Подпомагащи дейности и условия от крайния получател (ако е приложимо).
В случай че е необходимо присъствие на техници, представители на производителя, всички разходи за тях (транспорт, настаняване, храна, заплати и др., ако е приложимо) са за сметка на Кандидата до приключване на монтажа и въвеждането в експлоатация на Бетоновия възел.



6. Срок за изпълнение

Срокът за изпълнение на всички дейности от предмета на настоящата процедура е, както следва:
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация  на производствено оборудване Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на Бетонов възел - 1 бр.
До 12 (дванадесет) календарни месеца, считано от датата на сключване на договора за доставка, но не по-късно от крайния срок за изпълнението на проект по договор за финансиране № BG-RRP-3.008-0837-C01, а именно -  17.12.2025 г.

Забележка: Предложения, които не съдържат срок за изпълнение и/или съдържат срок за изпълнение, попадащ извън посочения максимален срок за изпълнение и/или не съдържат срок за изпълнение в реално число и в календарни месеци ще бъдат предложени за отстраняване.

7. Гаранционен срок

Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционен срок в календарни месеци.
Участниците не могат да предлагат гаранционен срок по-малък от 12 (дванадесет) календарни месеца, считано от датата на подписване на двустранния финален приемо-
предавателен протокол за изпълнение предмета на процедурата. 
Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранен финален приемо-предавателен протокол за изпълнение предмета на процедурата.

8. Време за идентифициране на проблем: 

Кандидатите следва да представят в своето техническо предложение информация за времето за идентификация на проблем, считано от момента на подаване на сигнал от страна на Възложителя.
Времето за идентифициране на проблем следва да бъде посочено в работни дни.

9. Позициониране на миксерите от 1.0 куб. м. и 0.5 куб. м. и контролната кабина, и свързването им с метална пътека: 

Кандидатите следва да представят в своето техническо предложение информация дали миксерите от 1.0 куб. м. и 0.5 куб. м. ще бъдат позиционирани над съществуващ релсов път за вагонетка на височина 6.50 м. от готова бетонова площадка, дали на същото ниво ще бъде позиционирана и контролната кабина, и дали платформите на двата миксера и кабината ще бъдат свързани с метална пътека за бързо обслужване и контрол.

10. Миксерът от 1.0 куб. м. има два шибъра (врати) на дъното: 

Кандидатите следва да представят в своето техническо предложение информация дали миксерът от 1.0 куб. м. ще бъде с два шибъра (врати) на дъното:
- едната за пълнене на движещата се по релсовия път вагонетка (вагонетката зарежда наличните машини с бетон);
- втората завъртяна встрани от релсовия път, за товарене на бетоновоз и отстраняване на материал при почистване (завъртането на отвора встрани ще предпази окабеляването и конструкцията на релсовия път от механични повреди).

11. Дозираща система за оцветяване на бетоновата смес: 

Кандидатите следва да представят в своето техническо предложение информация дали е налична опция в управлението и конструкцията на двата миксера за включване на дозираща система за оцветяване на бетоновата смес.




12. Разположение на двата силоза: 

Кандидатите следва да представят в своето техническо предложение информация дали двата силоза ще бъдат повдигнати на стоманена конструкция до нивото на миксерите и дали ще бъдат разположени между двата миксера и бункерите за инертен материал за постигане на максимална компактност на съоръжението.

13. Разходи за процедурата

Разходите за изработването на офертите са за сметка на кандидатите в поръчката. 
Спрямо възложителя кандидатите не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на поръчката.

14. Прогнозна стойност на процедурата

Прогнозната стойност в лева без ДДС е - 899 000.00 лева без ДДС.
Прогнозната стойност включва доставката, монтажа, инсталирането, изпитването и
въвеждането в експлоатация на оборудването.

Договор за финансиране № BG-RRP-3.008-0837-C01 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“, финансиран от Европейския съюз – NextGeneration EU, Национален план за възстановяване и устойчивост, Интелигентна индустрия, Програмата за икономическа трансформация (ПИТ), Процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU ,Национален план за възстановяване и устойчивост. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Реликс Вибро“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД на ПИТ.
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